Pasta ImpressorasDLL
Arquivo: ImpressorasDLL.dll

Copiar esse arquivo e substituir em C:\Windows\SysWOW64\Sistema\Patch
PS: Não esquecer de realizar um backup do arquivo que já vai estar nessa pasta.

________________________________________________________________
Para Win 32 e 64 bits
Arquivos: BemaFI32.dll
	  BemaFI32.ini
	  Bemafi32.lib
	  BemaMFD3.dll

Copiar os arquivos BemaFI32 e jogar na pasta C:\Windows\System32 ou SysWOW64.
PS: Editar a Porta no arquivo BemaFI32

****************** 
Para verificar a porta que a impressora está, favor verificar em Aplicativos da Bematech o aplicativo Termica4200.
****************** 

Após copiar os arquivos para o System32 ou SysWOW64, esses mesmos arquivos que informei acima devem ser copiados e colados na pasta raíz do Linx Microvix POS, com a porta no BemaFI32.ini já configurado.

****************** 
Novamente informando, é recomendado fazer um bkp dos arquivos já existentes 
****************** 

Procedimentos finalizados, somente acessar o POS e fazer um teste.